ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

[bookmark: _Hlk149654758]MAGNUS 
Моторизованная петля и доводчик в одном для пешеходных ворот
Описание: Ворота оснащаются моторизованной петлей MAGNUS марки Locinox либо ее техническим аналогом. MAGNUS совмещает в себе петлю и мощный доводчик в одном компактном решении. Специально разработан для использования на открытом воздухе и обладает стойкостью к коррозии, подтверждённой 1000-часовыми испытаниями в соляном тумане согласно стандарту ISO 9227. Бесщёточный двигатель работает без трения и рассчитан на интенсивную эксплуатацию — более 500 000 циклов открывания/закрывания, что эквивалентно более 30 лет ежедневного использования как в ручном, так и в полностью автоматическом режимах. Благодаря прочному корпусу и степени защиты IP56 MAGNUS обладает высокой устойчивостью к воздействию погодных условий и пыли. Простота монтажа обеспечивается конструкцией Plug & Play и заранее установленными креплениями Quick-Fix.
ОСОБЕННОСТИ
Электрический доводчик ворот. 
С реверсивным бесщеточным двигателем. 
Всегда возможно ручное управление.
Подходит для ворот весом до 200 кг и шириной до 1500 мм.
Максимальный крутящий момент двигателя — 100 Нм.
Для ворот с углом открывания до 180°.
Сопротивление открыванию: не более 15 Нм. 
Скорость закрывания может регулироваться.
Мощность двигателя может регулироваться.
Имеет функцию демпфирования двигателем. 
Имеет режим медленного старта/останова.
Ворота могут открываться легким толчком (Push-and-Go)
Есть возможность настроить доводчик ворот в автоматическом режиме так, чтобы он также выполнял функцию открывателя ворот.
Имеет встроенную функцию обнаружения препятствий.
Разработано и произведено в Европе или США.
Соответствует рекомендациям Американского закона об инвалидах (American Disabilities Act, ADA).
Соответствует рекомендациями британского Королевского общества по предотвращению несчастных случаев (Royal Society for the Prevention of Accidents, ROSPA).
Соответствует европейским стандартам EN12453 и EN16005 по безопасному использованию автоматических дверных систем.
Должен комбинироваться с электрическим, электромагнитным или механическим замком. 
Для полностью автоматического открытия устройство должно использоваться в сочетании с электромагнитным замком, механическим замком с электрической ответной планкой или с моторизованным засовом. 
Доступен в черном или серебристом цвете.
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
Специально разработано и изготовлено для использования на открытом воздухе.
Всепогодный и пыленепроницаемый.
Степень защиты IP56. 
Не требует обслуживания (нет необходимости смазывать или доливать масло). Всегда проверяйте наличие каких-либо особых требований по безопасности, предъявляемых местными органами власти.
Гарантия производителя 2 года.
Протестировано на 500 000 циклах.
МОНТАЖ
Для столбов с профилем от 60 мм и створок ворот с профилем от 40 мм, при толщине материала не менее 2 мм (сталь).
Для установки в отверстия диаметром 15 мм, предварительно просверленные по шаблону.
Подходит как для левых, так и для правых створок. 
Требуется упорная пластина или ответная планка для определения нулевой позиции.
Датчики безопасности не требуются благодаря стандартному режиму низкого энергопотребления.
3D-видео по монтажу доступно в приложении. 
3 конфигурируемых входа для подключения датчиков контроля доступа и безопасности и т.д.
3 конфигурируемых выхода для подключения электрической ответной планки, электромагнитной замочной планки, сигнальной лампы или лампы освещения окружающего пространства и стационарного источника питания 24 В постоянного тока.

КОНФИГУРАЦИЯ
Программирование через приложение
Пошаговое руководство с видеоинструкциями доступно в приложении.
Приложение доступно для ANDROID и IOS.
МАТЕРИАЛ
Корпус из анодированного алюминия. 
Коррозионная стойкость: 500-часовое испытание в солевом тумане согласно ISO9227.
Устойчив к УФ-излучению и не выцветает. 
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